|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
|   |
|  *( назва організації, що затверджує )*  |
|   |   |
| **Затверджено**  |
|   |
| Зведений кошторисний розрахунок у сумі 349,461 тис. грн.  |
| В тому числі зворотних сум \_ тис. грн.  |
|   |
|  *( посилання на документ про затвердження )*  |
|  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.   |
| Благоустрій набережної вздовж річки Ірпінь в с.Княжичі Київської областіобласті |
|  |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1** |
| **на Благоустрій набережної вздовж річки Ірпінь в с.Княжичі Київської областіобласті** |
| **Благоустрій набережної вздовж річки Ірпінь в с.Княжичі Київської областіобласті** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 248,51503 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,70254 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 50,26669 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 3,1 |  розряд |
|   |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 1. Улаштування покриття з****фігурних елементів мощення**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *1* | *РН18-12-8* | *Улаштування дорожніх корит коритного**профілю з застосуванням екскаваторів,**глибина корита до 500 мм* | *100м2* | *1,2* | *1873,85**220,63* | *1653,22**621,71* | *2248,62* | *264,76* | *1983,86**746,05* | *3,7000**7,9300* | *4,44**9,52* |
| *2* | *ЕН27-29-1**Н2=Н5=1,15* | *Укладання геотекстилю* | *1000 м2* | *0,12* | *167,17**167,17* | *\_\_-\_\_* *-*  | *20,06* | *20,06* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2,5530* *-*  | *0,31* *-*  |
| 3 | С111-1715варіант 1 | Геотекстиль 300 г/м2 | м2 | 124,08 | 47,37 -  | \_\_-\_\_ -  | 5877,67 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *4* | *РН18-20-2* | *Улаштування підстильних та**вирівнювальних шарів основи з щебенево-**піщаної суміші С-5 фракції 0 - 70 мм**(товщина шару 20 см)* | *100м3* | *0,24* | *3091,57**1596,14* | *1495,43**562,37* | *741,98* | *383,07* | *358,91**134,97* | *26,0000**7,1731* | *6,24**1,72* |
| 5 | С1421-9645варіант 1 | Суміші щебенево-піщані С-5 фракції 0-70 мм | м3 | 29,28 | 748,68 -  | \_\_-\_\_ -  | 21921,35 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *6* | *РН18-20-2* | *Улаштування підстильних та**вирівнювальних шарів основи з щебенево-**піщаної суміші С-7 фракції 0 - 40 мм**(товщина шару 10 см)* | *100м3* | *0,12* | *3091,57**1596,14* | *1495,43**562,37* | *370,99* | *191,54* | *179,45**67,48* | *26,0000**7,1731* | *3,12**0,86* |
| 7 | С1421-9645варіант 2 | Суміші щебенево-піщані С-7 фракції 0-40 мм | м3 | 14,64 | 748,68 -  | \_\_-\_\_ -  | 10960,68 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *8* | *РН18-49-1* | *Улаштування покриттів з**дрібнорозмірних фігурних елементів**мощення [ФЭМ]* | *100м2* | *1,2* | *11757,62**8653,40* | *129,91**53,17* | *14109,14* | *10384,08* | *155,89**63,8* | *119,8200**0,6603* | *143,78**0,79* |
| 9 | С1426-11789варіант 1 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина60 мм | м2 | 121,2 | 359,43 -  | \_\_-\_\_ -  | 43562,92 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 10 | РН18-49-2 | Різання дрібнорозмірних фігурнихелементів мощення [ФЭМ] | 1м різу | 43 | 43,3942,61 | \_\_-\_\_ -  | 1865,77 | 1832,23 | \_\_-\_\_ -  | 0,5900 -  | 25,37 -  |
| *11* | *РН18-30-1* | *Установлення бетонних поребриків на**бетонну основу* | *м* | *124* | *228,15**84,90* | *\_\_-\_\_* *-*  | *28290,6* | *10527,6* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,3200* *-*  | *163,68* *-*  |
| 12 | К589921-А003варіант 1 | Поребрик сірий 1000х200х80 мм | шт | 124 | 156,46 -  | \_\_-\_\_ -  | 19401,04 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 1 | 149370,82 | 23603,34 | 2678,111012,3 |   | 346,9412,89 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 149370,82 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 123089,37 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 24615,64 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 12433,26 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 43,18 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 4947,51 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **161804,08** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 1** | **161804,08** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 2. Озеленення**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | РН18-99-1 | Підготовка ґрунту під квітники, товщинашару насипки 20 см | 100м2 | 0,52 | 17671,815125,81 | \_\_-\_\_ -  | 9189,34 | 2665,42 | \_\_-\_\_ -  | 84,3200 -  | 43,85 -  |
| *14* | *РН18-100-1* | *Садіння багатолітніх квітників при**густоті насаджання 1,6 тис.шт квітів на**100 м2* | *100м2* | *0,52* | *17219,49**15679,29* | *\_\_-\_\_* *-*  | *8954,13* | *8153,23* | *\_\_-\_\_* *-*  | *243,7700* *-*  | *126,76* *-*  |
| 15 | С1429-52варіант 1 | Спірея | шт | 60 | 96,59 -  | \_\_-\_\_ -  | 5795,4 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 16 | РН18-86-6 | Підготовка вручну стандартних місць длясадіння дерев-саджанців з оголеноюкореневою системою в природному ґрунті | 10 ям | 3 | 725,70725,70 | \_\_-\_\_ -  | 2177,1 | 2177,1 | \_\_-\_\_ -  | 12,1700 -  | 36,51 -  |
| *17* | *РН18-88-1* | *Садіння дерев-саджанців з оголеною**кореневою системою в ями розміром 0,7х0,**7 м* | *10шт* | *3* | *1129,14**1129,14* | *\_\_-\_\_* *-*  | *3387,42* | *3387,42* | *\_\_-\_\_* *-*  | *14,8200* *-*  | *44,46* *-*  |
| 18 | С1429-52варіант 2 | Верба | шт | 30 | 292,94 -  | \_\_-\_\_ -  | 8788,2 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 2 | 38291,59 | 16383,17 | \_\_-\_\_ -  |   | 251,58 -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 38291,59 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 21908,42 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 16383,17 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 7254,48 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 22,13 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 2536,21 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **45546,07** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 2** | **45546,07** |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 3. МАФи**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 | РН1-19-2 | Копання ям вручну глибиною до 1,5 м підбудівельні конструкції, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,022 | 32641,4632641,46 | \_\_-\_\_ -  | 718,11 | 718,11 | \_\_-\_\_ -  | 547,4000 -  | 12,04 -  |
| *20* | *ЕН6-1-2**Н2=Н5=1,15* | *Улаштування бетонних фундаментiв**загального призначення пiд лавки об'ємом**до 3 м3* | *100м3* | *0,009* | *279572,99**38720,39* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2516,16* | *348,48* | *\_\_-\_\_* *-*  | *569,2500* *-*  | *5,12* *-*  |
| *21* | *ЕН6-11-1**Н2=Н5=1,15* | *Установлення в готові гнізда із**заробленням анкерних болтів довжиною**до 1 м* | *т* | *0,016* | *102737,56**26727,16* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1643,8* | *427,63* | *\_\_-\_\_* *-*  | *383,2950* *-*  | *6,13* *-*  |
| 22 | С1416-8672варіант 1 | Лава паркова (№2) | шт | 10 | 3060,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 30600 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 23 | С1416-8672варіант 2 | Урна бетонна | шт | 10 | 494,70 -  | \_\_-\_\_ -  | 4947 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 3 | 40425,07 | 1494,22 | \_\_-\_\_ -  |   | 23,29 -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 40425,07 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 38930,85 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 1494,22 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 739,81 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 2,53 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 289,94 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **41164,88** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 3** | **41164,88** |   |   |   |   |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 228087,48 | 41480,73 | 2678,111012,3 |   | 621,8112,89 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 228087,48 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 183928,64 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 42493,03 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 20427,55 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 67,84 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 7773,66 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **248515,03** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **248515,03** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **702,54** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **50266,69** |   |   |   |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. Кп.46  |   | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)  | 3727,73 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.52  |   | Вартiсть проєктних робiт  | 40000 |   |   |   |   |
|   | **Разом по главах 1-12:** | **292242,76** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16  |   | Кошторисний прибуток (П)  | 4777,27 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16  |   | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)  | 864,12 |   |   |   |   |
|   | **Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)** | **297884,15** |   |   |   |   |
|   | **Разом:** | **297884,15** |   |   |   |   |
|   | **Податок на додану вартість** | **51576,83** |   |   |   |   |
|   | **Всього по зведеному кошторисному розрахунку** | **349460,98** |   |   |   |   |
|   |
|   |
| Керівник проєктної організації  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |
|   |   |   |
| Головний інженер проєкту(Головний архітектор проєкту) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |
|   |   |   |
| Керівник відділу  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |
|   |