|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *( назва організації, що затверджує )* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Затверджено** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зведений кошторисний розрахунок у сумі 349,461 тис. грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В тому числі зворотних сум \_ тис. грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *( посилання на документ про затвердження )* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Благоустрій набережної вздовж річки Ірпінь в с.Княжичі Київської областіобласті | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Благоустрій набережної вздовж річки Ірпінь в с.Княжичі Київської областіобласті** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Благоустрій набережної вздовж річки Ірпінь в с.Княжичі Київської областіобласті** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 248,51503 | | | тис. грн. | | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 0,70254 | | | тис.люд.-год. | | | | |
|  | | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 50,26669 | | | тис. грн. | | | | |
|  | | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,1 | | | розряд | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | | | |
| на одини-  цю | | | всього | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | | 12 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 1. Улаштування покриття з**  **фігурних елементів мощення** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1* | *РН18-12-8* | *Улаштування дорожніх корит коритного*  *профілю з застосуванням екскаваторів,*  *глибина корита до 500 мм* | *100м2* | *1,2* | *1873,85*  *220,63* | *1653,22*  *621,71* | *2248,62* | *264,76* | *1983,86*  *746,05* | *3,7000*  *7,9300* | *4,44*  *9,52* |
| *2* | *ЕН27-29-1*  *Н2=Н5=1,15* | *Укладання геотекстилю* | *1000 м2* | *0,12* | *167,17*  *167,17* | *\_\_-\_\_*  *-* | *20,06* | *20,06* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2,5530*  *-* | *0,31*  *-* |
| 3 | С111-1715  варіант 1 | Геотекстиль 300 г/м2 | м2 | 124,08 | 47,37  - | \_\_-\_\_  - | 5877,67 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *4* | *РН18-20-2* | *Улаштування підстильних та*  *вирівнювальних шарів основи з щебенево-*  *піщаної суміші С-5 фракції 0 - 70 мм*  *(товщина шару 20 см)* | *100м3* | *0,24* | *3091,57*  *1596,14* | *1495,43*  *562,37* | *741,98* | *383,07* | *358,91*  *134,97* | *26,0000*  *7,1731* | *6,24*  *1,72* |
| 5 | С1421-9645  варіант 1 | Суміші щебенево-піщані С-5 фракції 0-70 мм | м3 | 29,28 | 748,68  - | \_\_-\_\_  - | 21921,35 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *6* | *РН18-20-2* | *Улаштування підстильних та*  *вирівнювальних шарів основи з щебенево-*  *піщаної суміші С-7 фракції 0 - 40 мм*  *(товщина шару 10 см)* | *100м3* | *0,12* | *3091,57*  *1596,14* | *1495,43*  *562,37* | *370,99* | *191,54* | *179,45*  *67,48* | *26,0000*  *7,1731* | *3,12*  *0,86* |
| 7 | С1421-9645  варіант 2 | Суміші щебенево-піщані С-7 фракції 0-40 мм | м3 | 14,64 | 748,68  - | \_\_-\_\_  - | 10960,68 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *8* | *РН18-49-1* | *Улаштування покриттів з*  *дрібнорозмірних фігурних елементів*  *мощення [ФЭМ]* | *100м2* | *1,2* | *11757,62*  *8653,40* | *129,91*  *53,17* | *14109,14* | *10384,08* | *155,89*  *63,8* | *119,8200*  *0,6603* | *143,78*  *0,79* |
| 9 | С1426-  11789  варіант 1 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина  60 мм | м2 | 121,2 | 359,43  - | \_\_-\_\_  - | 43562,92 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 10 | РН18-49-2 | Різання дрібнорозмірних фігурних  елементів мощення [ФЭМ] | 1м різу | 43 | 43,39  42,61 | \_\_-\_\_  - | 1865,77 | 1832,23 | \_\_-\_\_  - | 0,5900  - | 25,37  - |
| *11* | *РН18-30-1* | *Установлення бетонних поребриків на*  *бетонну основу* | *м* | *124* | *228,15*  *84,90* | *\_\_-\_\_*  *-* | *28290,6* | *10527,6* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1,3200*  *-* | *163,68*  *-* |
| 12 | К589921-  А003  варіант 1 | Поребрик сірий 1000х200х80 мм | шт | 124 | 156,46  - | \_\_-\_\_  - | 19401,04 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | | | | | 149370,82 | 23603,34 | 2678,11  1012,3 |  | 346,94  12,89 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 149370,82 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 123089,37 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 24615,64 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 12433,26 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 43,18 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 4947,51 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **161804,08** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 1** | | | | | **161804,08** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 2. Озеленення** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | РН18-99-1 | Підготовка ґрунту під квітники, товщина  шару насипки 20 см | 100м2 | 0,52 | 17671,81  5125,81 | \_\_-\_\_  - | 9189,34 | 2665,42 | \_\_-\_\_  - | 84,3200  - | 43,85  - |
| *14* | *РН18-100-1* | *Садіння багатолітніх квітників при*  *густоті насаджання 1,6 тис.шт квітів на*  *100 м2* | *100м2* | *0,52* | *17219,49*  *15679,29* | *\_\_-\_\_*  *-* | *8954,13* | *8153,23* | *\_\_-\_\_*  *-* | *243,7700*  *-* | *126,76*  *-* |
| 15 | С1429-52  варіант 1 | Спірея | шт | 60 | 96,59  - | \_\_-\_\_  - | 5795,4 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 16 | РН18-86-6 | Підготовка вручну стандартних місць для  садіння дерев-саджанців з оголеною  кореневою системою в природному ґрунті | 10 ям | 3 | 725,70  725,70 | \_\_-\_\_  - | 2177,1 | 2177,1 | \_\_-\_\_  - | 12,1700  - | 36,51  - |
| *17* | *РН18-88-1* | *Садіння дерев-саджанців з оголеною*  *кореневою системою в ями розміром 0,7х0,*  *7 м* | *10шт* | *3* | *1129,14*  *1129,14* | *\_\_-\_\_*  *-* | *3387,42* | *3387,42* | *\_\_-\_\_*  *-* | *14,8200*  *-* | *44,46*  *-* |
| 18 | С1429-52  варіант 2 | Верба | шт | 30 | 292,94  - | \_\_-\_\_  - | 8788,2 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 | | | | | 38291,59 | 16383,17 | \_\_-\_\_  - |  | 251,58  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 38291,59 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 21908,42 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 16383,17 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 7254,48 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 22,13 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2536,21 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **45546,07** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 2** | | | | | **45546,07** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 3. МАФи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | РН1-19-2 | Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під  будівельні конструкції, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,022 | 32641,46  32641,46 | \_\_-\_\_  - | 718,11 | 718,11 | \_\_-\_\_  - | 547,4000  - | 12,04  - |
| *20* | *ЕН6-1-2*  *Н2=Н5=1,15* | *Улаштування бетонних фундаментiв*  *загального призначення пiд лавки об'ємом*  *до 3 м3* | *100м3* | *0,009* | *279572,99*  *38720,39* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2516,16* | *348,48* | *\_\_-\_\_*  *-* | *569,2500*  *-* | *5,12*  *-* |
| *21* | *ЕН6-11-1*  *Н2=Н5=1,15* | *Установлення в готові гнізда із*  *заробленням анкерних болтів довжиною*  *до 1 м* | *т* | *0,016* | *102737,56*  *26727,16* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1643,8* | *427,63* | *\_\_-\_\_*  *-* | *383,2950*  *-* | *6,13*  *-* |
| 22 | С1416-8672  варіант 1 | Лава паркова (№2) | шт | 10 | 3060,00  - | \_\_-\_\_  - | 30600 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 23 | С1416-8672  варіант 2 | Урна бетонна | шт | 10 | 494,70  - | \_\_-\_\_  - | 4947 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 | | | | | 40425,07 | 1494,22 | \_\_-\_\_  - |  | 23,29  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 40425,07 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 38930,85 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 1494,22 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 739,81 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2,53 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 289,94 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **41164,88** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 3** | | | | | **41164,88** |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 228087,48 | 41480,73 | 2678,11  1012,3 |  | 621,81  12,89 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 228087,48 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 183928,64 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 42493,03 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 20427,55 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 67,84 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 7773,66 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **248515,03** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | | | | **248515,03** |  |  |  |  | |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | | | | **702,54** |  |  |  |  | |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | | | | **50266,69** |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | | | | | |  |  |  |  |  | |
| ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 Дод. К  п.46 | |  | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) | | | | | | | 3727,73 |  |  |  |  | |
|  | |  |  | | | | | | |  |  |  |  |  | |
| ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 Дод. К п.  52 | |  | Вартiсть проєктних робiт | | | | | | | 40000 |  |  |  |  | |
|  | | **Разом по главах 1-12:** | | | | | | | | **292242,76** |  |  |  |  | |
|  | |  |  | | | | | | |  |  |  |  |  | |
| ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 п.5.8.16 | |  | Кошторисний прибуток (П) | | | | | | | 4777,27 |  |  |  |  | |
|  | |  |  | | | | | | |  |  |  |  |  | |
| ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 п.5.8.16 | |  | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) | | | | | | | 864,12 |  |  |  |  | |
|  | | **Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)** | | | | | | | | **297884,15** |  |  |  |  | |
|  | | **Разом:** | | | | | | | | **297884,15** |  |  |  |  | |
|  | | **Податок на додану вартість** | | | | | | | | **51576,83** |  |  |  |  | |
|  | | **Всього по зведеному кошторисному розрахунку** | | | | | | | | **349460,98** |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Керівник проєктної організації | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | | |
| Головний інженер проєкту  (Головний архітектор проєкту) | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | | | | | | |
| Керівник відділу | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |